<simulation mode='static' verbosity='high'>
  <output prefix='simulation_book'>
    <properties stride='1' filename='out'>  [ step, time{picosecond}, conserved{electronvolt}, temperature{kelvin}, kinetic_cv{electronvolt}, potential{electronvolt}, pressure_cv{megapascal}] </properties>
    <trajectory filename='pos' stride='1'> positions{angstrom} </trajectory>
  </output>
  <total_steps> 5000 </total_steps>
  <prng>
    <seed> 32342 </seed>
  </prng>
  <ffsocket name='qtip4pf' mode='unix' pbc='false'>
    <address> driver </address>
  </ffsocket>
  <system>
    <initialize nbeads='1'>
      <file mode='xyz' units='angstrom'> init.xyz </file>
      <cell mode='abc' units='angstrom'> [45.0, 45.0, 45.0] </cell>
    </initialize>
    <forces>
      <force forcefield='qtip4pf'/>
    </forces>
    <motion mode='minimize'>
      <optimizer mode='bfgs'> </optimizer>
    </motion>
  </system>
</simulation>
